<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="TO252">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TS-003</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOT23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R8" library="fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="R9" library="fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T3" library="fab" package="TO252" value=""/>
<element name="T4" library="fab" package="TO252" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSFET1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSFET2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="T4" pad="3"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="6"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="T4" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$4" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
