<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-7.62" y1="6.35" x2="38.334" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.334" y1="6.35" x2="38.334" y2="43.866" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.334" y1="43.866" x2="-7.62" y2="43.866" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-7.62" y1="43.866" x2="-7.62" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-7.366" y1="43.688" x2="38.1" y2="43.688" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="43.688" x2="38.1" y2="6.604" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="6.604" x2="-7.366" y2="6.604" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-7.366" y1="6.604" x2="-7.366" y2="43.434" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="P-LCC-4-3">
<description>&lt;b&gt;Hyper TOPLED® &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="LED1" library="fab" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="R">
<contactref element="LED1" pad="R"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="LED1" pad="B"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="LED1" pad="G"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GL">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BL">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RL">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="R1">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
