<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="31.75" y1="0" x2="35.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.54" y1="0" x2="35.54" y2="30.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.54" y1="30.15" x2="1.27" y2="30.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="30.15" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="31.75" y2="0" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="0" x2="35.56" y2="3.81" width="0.8128" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="35.56" y1="3.81" x2="35.56" y2="25.4" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="25.4" x2="30.48" y2="30.48" width="0.8128" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="30.48" y1="30.48" x2="7.62" y2="30.48" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="7.62" y1="30.48" x2="1.27" y2="24.13" width="0.8128" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="24.13" x2="1.27" y2="0" width="0.8128" layer="20"/>
<text>VG
2017</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_adafruit">
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="JP2" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="JP3" library="01_adafruit" package="1X01" value=""/>
<element name="JP4" library="01_adafruit" package="1X03" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U1" library="fab" package="SOT223" value="">
<attribute name="PROD_ID" value="VREG-08170"/>
</element>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="10uF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="RST">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VOUT">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INPUT">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
