<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="battery">
<description>&lt;b&gt;Lithium Batteries and NC Accus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CH291-1220LF">
<description>&lt;b&gt;Battery Holder, SMT, 12mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
multicomp PART NO. CH291-1220LF&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.farnell.com/datasheets/1505860.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="FAB_Hello">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt, Siemens, C&amp;K, ITT, and others&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TL3XPO">
<description>&lt;b&gt;TINY SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/705152-da-01-de-Subminiaturschalter_TL_36YO.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1.1UF" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="G1" library="battery" package="CH291-1220LF" value="CH291-1220LF"/>
<element name="IC1" library="FAB_Hello" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="LED1" library="FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="LED10" library="FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="LED11" library="FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="LED12" library="FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="LED2" library="FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="LED3" library="FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="LED4" library="FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="LED5" library="FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="LED6" library="FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="LED7" library="FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="LED8" library="FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="LED9" library="FAB_Hello" package="1206" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="150"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="150"/>
<element name="SWITCH" library="switch" package="TL3XPO" value="TL32PO"/>
<element name="U$6" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1.1UF" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="G1" pad="-"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1.1UF" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="3"/>
<contactref element="SWITCH" pad="1"/>
<contactref element="G1" pad="+"/>
<contactref element="SWITCH" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LEDRST1">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="LED3">
<contactref element="LED11" pad="1"/>
<contactref element="LED12" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="1"/>
<contactref element="LED6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="LED9" pad="1"/>
<contactref element="LED10" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="1"/>
<contactref element="LED4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LEDRST2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="LED4">
<contactref element="LED2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="1"/>
<contactref element="LED5" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED12" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED7" pad="1"/>
<contactref element="LED8" pad="2"/>
<contactref element="LED10" pad="1"/>
<contactref element="LED9" pad="2"/>
<contactref element="LED11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="LED2" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="LED7" pad="2"/>
<contactref element="LED8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
