<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="2.54" x2="58.09" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.09" y1="2.54" x2="58.09" y2="40.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.09" y1="40.63" x2="2.54" y2="40.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="40.63" x2="2.54" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-weidmueller-sl35">
<description>&lt;b&gt;Weidmueller Clamp Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Type SL3.5&lt;p&gt; 
Grid 3.5 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="180G-4">
<description>&lt;b&gt;WEIDMUELLER CLAMP CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="X1" library="con-weidmueller-sl35" package="180G-4" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$3" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="U$4" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
