<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="60.63" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.63" y1="0" x2="60.63" y2="26.66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.63" y1="26.66" x2="0" y2="26.66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="26.66" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Smartbeddo</text>
<text>iMidoriNY</text>
<text>FabAcademy</text>
<text>2017</text>
<text>power</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="PJ-002AH-SMT">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP4">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J2" library="fab" package="PJ-002AH-SMT" value="JACK-2.1MM"/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP4" value=""/>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP1" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="SHUNT">
<contactref element="J2" pad="SHUNT"/>
</signal>
<signal name="PIN2">
<contactref element="J2" pad="PIN2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="CONTACT"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="PIN1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
