<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="31.6" y2="0" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="31.6" y1="0" x2="31.6" y2="42.15" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="31.6" y1="42.15" x2="0" y2="42.15" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="42.15" x2="0" y2="0" width="0.8128" layer="20"/>
<text>POWERDOT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X07">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$7" library="fab" package="SOIC8" value="A4953-H-BRIDGE-MOTOR-DRIVER"/>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="C9" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="C10" library="adafruit" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="STEPPER_3" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="U$8" library="fab" package="SOIC8" value="A4953-H-BRIDGE-MOTOR-DRIVER"/>
<element name="R7" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="C11" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="C12" library="adafruit" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X07" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="STEPPER_1" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="U$7" pad="5"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="5"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S3_A">
<contactref element="STEPPER_3" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="6"/>
<contactref element="STEPPER_1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S3_B">
<contactref element="STEPPER_3" pad="3"/>
<contactref element="U$8" pad="6"/>
<contactref element="STEPPER_1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S3_A'">
<contactref element="STEPPER_3" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="8"/>
<contactref element="STEPPER_1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S3_B'">
<contactref element="STEPPER_3" pad="4"/>
<contactref element="U$8" pad="8"/>
<contactref element="STEPPER_1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P3">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U$8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P1">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P0">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="U$7" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
