<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="6.35" y1="15.24" x2="26.34" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.34" y1="15.24" x2="26.34" y2="36.82" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.34" y1="36.82" x2="6.35" y2="36.82" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="36.82" x2="6.35" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="lm35">
<description>Sensores de Temperatura</description>
<packages>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="lm35" package="TO220V" value="LM35DT"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
