<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="8.89" y1="0" x2="41.58" y2="0" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="41.58" y1="0" x2="41.58" y2="21.58" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="41.58" y1="21.58" x2="8.89" y2="21.58" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="21.58" x2="8.89" y2="0" width="0.8128" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RJ45 Jack connectors&lt;br&gt;
 Based on the previous libraris:
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;amp.lbr
 &lt;li&gt;amp-j.lbr
 &lt;li&gt;amp-mta.lbr
 &lt;li&gt;amp-nlok.lbr
 &lt;li&gt;amp-sim.lbr
 &lt;li&gt;amp-micro-match.lbr
 &lt;/ul&gt;
 Sources :
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Catalog 82066 Revised 11-95 
 &lt;li&gt;Product Guide 296785 Rev. 8-99
 &lt;li&gt;Product Guide CD-ROM 1999
 &lt;li&gt;www.amp.com
 &lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="10X03MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ecommas.tycoelectronics.com .. ENG_CD_640456_W.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="1uf"/>
<element name="J1" library="con-amp" package="10X03MTA" value=""/>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="R1206" value="10k">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="U$3" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC,OUT,GND">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
