<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="0" x2="44.12" y2="0" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="44.12" y1="0" x2="44.12" y2="33.01" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="44.12" y1="33.01" x2="5.08" y2="33.01" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="33.01" x2="5.08" y2="0" width="0.8128" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="P-LCC-4-3">
<description>&lt;b&gt;Hyper TOPLED® &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-avx">
<description>&lt;b&gt;AVX Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="009176002">
<description>&lt;b&gt;Wire to Board Strip IDC Connector&lt;/b&gt; 2 WAY&lt;p&gt;
Source: http://www.avx.com/docs/Catalogs/9176.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<description>&lt;b&gt;Maxim Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="1uf"/>
<element name="LED1" library="fab" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="R1206" value="10k">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle-ltspice" package="R1206" value="499">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="R3" library="eagle-ltspice" package="R1206" value="1k">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="R4" library="eagle-ltspice" package="R1206" value="1k">
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="X1" library="con-avx" package="009176002" value="009176002">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="009176002001006"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1582834"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="66M1960"/>
</element>
<element name="IC1" library="maxim" package="SOT23" value="5VR">
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="MPN" value="MAX6520EUR-T"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="02J4586"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="R"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
