<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-1" x2="65.46" y2="-1.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65.46" y1="-1.1" x2="65.46" y2="49.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65.46" y1="49.88" x2="0.2" y2="49.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.2" y1="49.88" x2="0" y2="-1" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>5v</text>
<text>gnd</text>
<text>IO16</text>
<text>TOUT</text>
<text>RST</text>
<text>IO5</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>IO4</text>
<text>3.3V</text>
<text>EN</text>
<text>IO14</text>
<text>IO12</text>
<text>IO13</text>
<text>IO15</text>
<text>IO2</text>
<text>IO0</text>
<text>GND</text>
<text>in</text>
<text>out</text>
<text>R</text>
<text>T</text>
</plain>
<libraries>
<library name="FAB">
<packages>
<package name="1X06/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2P2T">
</package>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="esp-wroom-02">
<description>WiFi Module - ESP-WROOM-02</description>
<packages>
<package name="FRONT-FACE">
<description>Front Face Top</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="bt_regulator (1)">
<description>&lt;b&gt;Common Voltage Regulators&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Created by Michael Shimniok &lt;a href="http://www.bot-thoughts.com/"&gt;www.bot-thoughts.com&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT-223-3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="kamiki-dcjack">
<description>&lt;b&gt;DC JACK&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
2.1mm&amp;#966; - 5.5mm&amp;#966;
DC&amp;#12472;&amp;#12515;&amp;#12483;&amp;#12463;&amp;#12289;&amp;#22522;&amp;#26495;&amp;#29992;&amp;#12290;
&lt;p&gt;
&amp;#12497;&amp;#12483;&amp;#12465;&amp;#12540;&amp;#12472;&amp;#21517;&amp;#26411;&amp;#23614;:
&lt;ul&gt;
   &lt;li&gt; -dummy &amp;#38263;&amp;#31348;&amp;#21152;&amp;#24037;&amp;#32218;&amp;#12394;&amp;#12375;&amp;#12290;
   &lt;li&gt; --H3 &amp;#38263;&amp;#31348;&amp;#20001;&amp;#31471;&amp;#12395;holes&amp;#20184;&amp;#21152;&amp;#12290;
   &lt;li&gt; -R &amp;#38263;&amp;#31348;&amp;#12434;&amp;#21336;&amp;#32020;&amp;#12394;&amp;#22823;&amp;#31348;&amp;#12391;&amp;#34920;&amp;#29694;&amp;#12290;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;
Designed by Kamiki.</description>
<packages>
<package name="2DC-0005D100">
<description>&lt;b&gt;Singatron 2DC-0005D100&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
DC POWER JACK.
&lt;p&gt;
&amp;#12500;&amp;#12531;&amp;#12399;1&amp;#30058;&amp;#12363;&amp;#12425;&amp;#38918;&amp;#12395; 3x0.5mm, 2.5x0.25mm, 2.5x0.5mm
&amp;#12398;&amp;#12473;&amp;#12488;&amp;#12524;&amp;#12540;&amp;#12488;&amp;#24418;&amp;#29366;&amp;#12290;
&amp;#25512;&amp;#22888;&amp;#31348;&amp;#24418;&amp;#29366; 3.5x1mm, 3x0.8mm, 3x0.8mm.&lt;br&gt;
CUI PJ-002
&amp;#12392;&amp;#12399;&amp;#20677;&amp;#12363;&amp;#12395;
&amp;#12500;&amp;#12531;&amp;#20301;&amp;#32622;&amp;#12539;&amp;#24418;&amp;#29366;&amp;#12289;&amp;#25512;&amp;#22888;&amp;#12501;&amp;#12483;&amp;#12488;&amp;#12503;&amp;#12522;&amp;#12531;&amp;#12488;
&amp;#12364;&amp;#30064;&amp;#12394;&amp;#12427;&amp;#12364;&amp;#12289;&amp;#30456;&amp;#20114;&amp;#12395;&amp;#20114;&amp;#25563;&amp;#12290;
&lt;p&gt;
&lt;b&gt;Caution!&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&amp;#12510;&amp;#12523;&amp;#20449; MJ-179P&amp;#12392;&amp;#12399;&amp;#20114;&amp;#25563;&amp;#24615;&amp;#12364;&amp;#12394;&amp;#12356;&amp;#12290;&lt;br&gt;
2DC-0005D100 &amp;#12398;&amp;#12500;&amp;#12531;&amp;#38291;&amp;#38548;&amp;#12364;&amp;#21069;&amp;#24460; 6.25mm,
&amp;#12469;&amp;#12452;&amp;#12489;&amp;#12408; 4.8mm &amp;#12394;&amp;#12398;&amp;#12395;&amp;#23550;&amp;#12375;&amp;#12289;
MJ-179P &amp;#12399;&amp;#21069;&amp;#24460; 7.0mm, &amp;#12469;&amp;#12452;&amp;#12489; 5.0mm &amp;#12391;&amp;#12354;&amp;#12427;&amp;#12290;
&lt;p&gt;
&lt;!--
Teisin J184 5.9mm, 5mm.
--&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="HelloKamakura">
<description>Generated from &lt;b&gt;HelloKamakura.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="BUT-NPS">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="FTDI" library="FAB" package="1X06/90" value=""/>
<element name="IC1" library="esp-wroom-02" package="FRONT-FACE" value="ESP-WROOM-02FRONT-FACE"/>
<element name="ZLDO1750" library="bt_regulator (1)" package="SOT-223-3" value="3.3V"/>
<element name="R1" library="FAB" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R2" library="FAB" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R3" library="FAB" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="DC5V" library="kamiki-dcjack" package="2DC-0005D100" value="DCJACK"/>
<element name="S1" library="FAB" package="2P2T" value="2P2T"/>
<element name="U$1" library="HelloKamakura" package="BUT-NPS" value="BUTTON"/>
<element name="U$2" library="HelloKamakura" package="BUT-NPS" value="BUTTON"/>
<element name="U$3" library="HelloKamakura" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R4" library="FAB" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R5" library="FAB" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R6" library="FAB" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="JP1" library="FAB" package="1X08" value=""/>
<element name="JP2" library="FAB" package="1X08" value=""/>
<element name="C1" library="FAB" package="C1206FAB" value="10uF"/>
<element name="C2" library="FAB" package="C1206FAB" value="0.1uF"/>
<element name="C3" library="FAB" package="C1206FAB" value="100uF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="CTS">
<contactref element="FTDI" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="FTDI" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="DC5V" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1.2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S1" pad="2.2"/>
<contactref element="ZLDO1750" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="FTDI" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="ZLDO1750" pad="1"/>
<contactref element="DC5V" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="ZLDO1750" pad="4"/>
<contactref element="ZLDO1750" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="FTDI" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="FTDI" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="FTDI" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
