<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.508" y1="20.32" x2="27.864" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.864" y1="20.32" x2="27.864" y2="33.772" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.864" y1="33.772" x2="0.508" y2="33.772" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.508" y1="33.772" x2="0.508" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="allegro">
<description>&lt;b&gt;Allegro MicroSystems, Inc&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.allegromicro.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-W">
<description>&lt;b&gt;3-pin SOT23W&lt;/b&gt; LH&lt;p&gt;
Source: http://www.allegromicro.com/en/Products/Packaging/pkgso2.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="IC1" library="allegro" package="SOT23-W" value="A1323LH">
<attribute name="MPN" value="A1323LLHLT-T"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1651968"/>
<attribute name="MF" value="ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC."/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="65K5152"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
