<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="39.35" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.35" y1="0" x2="39.35" y2="31.42" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="31.42" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="31.75" x2="39.37" y2="31.75" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="39.37" y1="31.75" x2="39.37" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="39.37" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="31.75" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="LED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHICAGO MINIATURE LAMP, INC.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7022X Series SMT LEDs 1206 Package Size</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="eagle-ltspice" package="LED_1206" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
</element>
<element name="LED2" library="eagle-ltspice" package="LED_1206" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
</element>
<element name="LED3" library="eagle-ltspice" package="LED_1206" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
</element>
<element name="LED4" library="eagle-ltspice" package="LED_1206" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
</element>
<element name="LED5" library="eagle-ltspice" package="LED_1206" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
</element>
<element name="LED6" library="eagle-ltspice" package="LED_1206" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="100"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value="100"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206" value="100"/>
<element name="U$1" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$3" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="RST">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="LED6" pad="C"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED5" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
