<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="49.276" y1="18.161" x2="89.642" y2="18.288" width="0" layer="20"/>
<wire x1="89.642" y1="18.288" x2="89.515" y2="57.201" width="0" layer="20"/>
<wire x1="89.515" y1="57.201" x2="49.53" y2="57.074" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.53" y1="57.074" x2="49.276" y2="18.161" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="P-LCC-4-3">
<description>&lt;b&gt;Hyper TOPLED® &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="CAP-US1206"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="LED1" library="fab" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED1" pad="R"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
