<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="12.7" y1="31.75" x2="60.63" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.63" y1="31.75" x2="60.63" y2="63.49" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.63" y1="63.49" x2="12.7" y2="63.49" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="63.49" x2="12.7" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X16">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3RP/1610N">
<description>&lt;b&gt;16mm Potentiometer&lt;/b&gt; one level&lt;p&gt;
Source: http://www.alphapotentiometers.net/html/16mm_pot_2.html</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X16" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="R1" library="pot" package="3RP/1610N" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP2" pad="13"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
