<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<schematic>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wave soldering</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TS2">
<pin name="P" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="S1" direction="pas"/>
<pin name="P1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R-US">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="6MM_SWITCH" prefix="S" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="2" symbol="TS2"/>
</gates>
<devices>
<device name="6MM_SWITCH" package="6MM_SWITCH">
<connects>
<connect gate="2" pin="P" pad="1"/>
<connect gate="2" pin="P1" pad="2"/>
<connect gate="2" pin="S" pad="3"/>
<connect gate="2" pin="S1" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RES-US" prefix="R" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Resistor (US Symbol)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Variants with postfix FAB are widened to allow the routing of internal traces</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="R1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1206W" package="R1206W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1206FAB" package="R1206FAB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PINHD4">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PINHD-1X4" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINHD4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X04">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="/90" package="1X04/90">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<parts>
<part name="S1" library="fab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="S2" library="fab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="S3" library="fab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="S4" library="fab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="S5" library="fab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="S6" library="fab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="S7" library="fab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="S8" library="fab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="S9" library="fab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="S10" library="fab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="S11" library="fab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="S12" library="fab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="S13" library="fab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="S14" library="fab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="S15" library="fab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="S16" library="fab" deviceset="6MM_SWITCH" device="6MM_SWITCH"/>
<part name="JP2" library="pinhead" deviceset="PINHD-1X4" device=""/>
<part name="JP3" library="pinhead" deviceset="PINHD-1X4" device=""/>
<part name="R1" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206"/>
<part name="R2" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206"/>
<part name="R3" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206"/>
<part name="R4" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206"/>
<part name="R5" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206"/>
<part name="R6" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206"/>
<part name="R7" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206"/>
<part name="R8" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206"/>
<part name="R9" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206"/>
</parts>
<sheets>
<sheet>
<plain>
</plain>
<busses>
</busses>
<nets>
<net name="N$1">
<segment>
<pinref part="JP3" gate="A" pin="1"/>
<pinref part="R3" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="S4" gate="2" pin="S1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$2">
<segment>
<pinref part="R4" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="R5" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="S6" gate="2" pin="S1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$3">
<segment>
<pinref part="JP3" gate="A" pin="3"/>
<pinref part="R9" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="S12" gate="2" pin="S1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$4">
<segment>
<pinref part="JP3" gate="A" pin="4"/>
<pinref part="S13" gate="2" pin="S1"/>
<pinref part="S14" gate="2" pin="S1"/>
<pinref part="S15" gate="2" pin="S1"/>
<pinref part="S16" gate="2" pin="S1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$5">
<segment>
<pinref part="S13" gate="2" pin="P"/>
<pinref part="JP2" gate="A" pin="1"/>
<pinref part="S1" gate="2" pin="P"/>
<pinref part="S5" gate="2" pin="P"/>
<pinref part="S9" gate="2" pin="P"/>
</segment>
</net>
<net name="N$6">
<segment>
<pinref part="JP2" gate="A" pin="2"/>
<pinref part="S14" gate="2" pin="P"/>
<pinref part="S10" gate="2" pin="P"/>
<pinref part="S6" gate="2" pin="P"/>
<pinref part="S2" gate="2" pin="P"/>
</segment>
</net>
<net name="N$7">
<segment>
<pinref part="S3" gate="2" pin="P"/>
<pinref part="JP2" gate="A" pin="3"/>
<pinref part="S7" gate="2" pin="P"/>
<pinref part="S11" gate="2" pin="P"/>
<pinref part="S15" gate="2" pin="P"/>
</segment>
</net>
<net name="N$8">
<segment>
<pinref part="JP2" gate="A" pin="4"/>
<pinref part="S16" gate="2" pin="P"/>
<pinref part="S12" gate="2" pin="P"/>
<pinref part="S8" gate="2" pin="P"/>
<pinref part="S4" gate="2" pin="P"/>
</segment>
</net>
<net name="N$9">
<segment>
<pinref part="R1" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="S1" gate="2" pin="S1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$10">
<segment>
<pinref part="R2" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="R1" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="S2" gate="2" pin="S1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$11">
<segment>
<pinref part="R3" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="R2" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="S3" gate="2" pin="S1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$12">
<segment>
<pinref part="JP3" gate="A" pin="2"/>
<pinref part="R6" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="S8" gate="2" pin="S1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$13">
<segment>
<pinref part="R6" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="R5" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="S7" gate="2" pin="S1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$14">
<segment>
<pinref part="R4" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="S5" gate="2" pin="S1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$15">
<segment>
<pinref part="R7" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="S9" gate="2" pin="S1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$16">
<segment>
<pinref part="R8" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="R7" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="S10" gate="2" pin="S1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$17">
<segment>
<pinref part="R9" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="R8" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="S11" gate="2" pin="S1"/>
</segment>
</net>
</nets>
</sheet>
</sheets>
</schematic>
</drawing>
</eagle>
