<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="55.296" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.296" y1="0" x2="55.321" y2="19.802" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.321" y1="19.802" x2="0" y2="19.802" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.802" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.032" y1="12.192" x2="7.112" y2="17.272" width="1.016" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="7.112" y1="17.272" x2="25.781" y2="17.272" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="25.781" y1="17.272" x2="30.861" y2="13.081" width="1.016" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="30.861" y1="13.081" x2="30.861" y2="5.588" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="30.861" y1="5.588" x2="27.178" y2="1.905" width="1.016" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="27.178" y1="1.905" x2="7.239" y2="1.905" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="7.239" y1="1.905" x2="2.032" y2="7.112" width="1.016" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="2.032" y1="7.112" x2="2.032" y2="12.192" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="2.032" y1="12.192" x2="2.032" y2="12.7" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="34.29" y1="8.636" x2="37.084" y2="11.049" width="1.016" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="51.054" y1="2.032" x2="36.322" y2="2.032" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="36.322" y1="2.032" x2="34.29" y2="4.064" width="1.016" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="34.29" y1="4.064" x2="34.29" y2="8.636" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="36.957" y1="11.049" x2="37.084" y2="11.049" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="37.084" y1="11.049" x2="49.911" y2="11.049" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="49.911" y1="11.049" x2="50.292" y2="11.049" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="49.911" y1="11.049" x2="52.451" y2="8.89" width="1.016" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="52.451" y1="8.89" x2="52.451" y2="4.191" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="52.451" y1="4.191" x2="51.054" y2="2.032" width="1.016" layer="46" curve="-90"/>
<text>TEMP</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="NTC3" library="fab" package="2X02SMD" value=""/>
<element name="C3" library="fab" package="C1206FAB" value="1 nF"/>
<element name="R16" library="fab" package="R1206FAB" value="10 k Ω"/>
<element name="R15" library="fab" package="R1206FAB" value="NTC"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X02SMD" value=""/>
<element name="U$3" library="fab" package="2X02SMD" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND4">
<contactref element="NTC3" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="NTC3" pad="3"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="NTC3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V/4">
<contactref element="NTC3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND5">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
