<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="34.849" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.849" y1="0" x2="35.103" y2="25.517" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.103" y1="25.517" x2="1.524" y2="25.517" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.524" y1="25.517" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.651" y1="14.859" x2="1.651" y2="0.508" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="1.651" y1="0.508" x2="34.417" y2="0.508" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="34.417" y1="0.508" x2="34.417" y2="14.097" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="34.417" y1="14.097" x2="23.749" y2="24.765" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="23.749" y1="24.765" x2="12.065" y2="24.765" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="12.065" y1="24.765" x2="1.778" y2="14.478" width="1.016" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R7" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
