<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="20.066" y1="13.462" x2="119.888" y2="13.462" width="0.4572" layer="20"/>
<wire x1="119.888" y1="13.462" x2="119.888" y2="63.246" width="0.4572" layer="20"/>
<wire x1="20.066" y1="63.246" x2="119.888" y2="63.246" width="0.4572" layer="20"/>
<wire x1="20.066" y1="63.246" x2="20.066" y2="13.462" width="0.4572" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="FabModule">
<packages>
<package name="HDR2X4_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;HDR2X4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="HDR1X7_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;HDR1X7&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="CAPC1206_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;CAPC1206&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="RESC1206_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;RESC1206&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="GROVE90_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;Grove90&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="RESC1020_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;RESC1020&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="BUTTON_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;BUTTON&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="2PIN_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;2PIN&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="DIPSWITCH-04-SMD_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;DIPSWITCH-04-SMD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="TSSOP-24_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;TSSOP-24&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="TSSOP-24_2PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;TSSOP-24&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SOT223_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;SOT223&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;Led1206&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="2PIN_2PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;2PIN&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SOD-123_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;SOD-123&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="TSSOP-28_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;TSSOP-28&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="USB_B_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;USB_B&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="TQFP-32_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;TQFP-32&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="IND0603_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;IND0603&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="HC49/US_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;HC49/US&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="P?" library="FabModule" package="HDR2X4_1PRIMARY" value="Header_4X2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D/A" library="FabModule" package="HDR1X7_1PRIMARY" value="Header_7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="FabModule" package="CAPC1206_1PRIMARY" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="FabModule" package="CAPC1206_1PRIMARY" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="FabModule" package="RESC1206_1PRIMARY" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="FabModule" package="RESC1206_1PRIMARY" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="I2C" library="FabModule" package="GROVE90_1PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="I2C_" library="FabModule" package="GROVE90_1PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="FabModule" package="RESC1206_1PRIMARY" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="FabModule" package="RESC1206_1PRIMARY" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="FabModule" package="RESC1206_1PRIMARY" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="FabModule" package="RESC1206_1PRIMARY" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="FabModule" package="RESC1206_1PRIMARY" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="FabModule" package="RESC1206_1PRIMARY" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="FabModule" package="RESC1206_1PRIMARY" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="FabModule" package="RESC1206_1PRIMARY" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="FabModule" package="RESC1020_1PRIMARY" value=".2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="FabModule" package="RESC1020_1PRIMARY" value=".2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="FabModule" package="RESC1206_1PRIMARY" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="FabModule" package="RESC1020_1PRIMARY" value=".2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="FabModule" package="RESC1020_1PRIMARY" value=".2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="FabModule" package="RESC1206_1PRIMARY" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="FabModule" package="BUTTON_1PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="FabModule" package="BUTTON_1PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="O4" library="FabModule" package="2PIN_1PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="O3" library="FabModule" package="2PIN_1PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="O2" library="FabModule" package="2PIN_1PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="O1" library="FabModule" package="2PIN_1PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MS" library="FabModule" package="DIPSWITCH-04-SMD_1PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="FabModule" package="CAPC1206_1PRIMARY" value="10uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="FabModule" package="CAPC1206_1PRIMARY" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="FabModule" package="CAPC1206_1PRIMARY" value="0.22uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="FabModule" package="CAPC1206_1PRIMARY" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="FabModule" package="CAPC1206_1PRIMARY" value="0.22uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="FabModule" package="CAPC1206_1PRIMARY" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A4982" library="FabModule" package="TSSOP-24_1PRIMARY" value="A4982">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A4982_2" library="FabModule" package="TSSOP-24_2PRIMARY" value="A4982">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="12V" library="FabModule" package="2PIN_1PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3.3V" library="FabModule" package="SOT223_1PRIMARY" value="VREG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESET" library="FabModule" package="BUTTON_1PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="FabModule" package="RESC1206_1PRIMARY" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="FabModule" package="RESC1206_1PRIMARY" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PS" library="FabModule" package="LED1206_1PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="FabModule" package="2PIN_2PRIMARY" value="Header_2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DIODE" library="FabModule" package="SOD-123_1PRIMARY" value="SS1P3L">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="FabModule" package="CAPC1206_1PRIMARY" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="FabModule" package="CAPC1206_1PRIMARY" value="10uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="FabModule" package="CAPC1206_1PRIMARY" value="100nf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="FabModule" package="CAPC1206_1PRIMARY" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="FabModule" package="CAPC1206_1PRIMARY" value="100nf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5V" library="FabModule" package="SOT223_1PRIMARY" value="VREG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FT232" library="FabModule" package="TSSOP-28_1PRIMARY" value="FT232RL-Reel">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VBUS1" library="FabModule" package="USB_B_1PRIMARY" value="USB-B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ATMEGA328P" library="FabModule" package="TQFP-32_1PRIMARY" value="ATmega328P-AU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TXD1" library="FabModule" package="LED1206_1PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RXD1" library="FabModule" package="LED1206_1PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="FabModule" package="RESC1206_1PRIMARY" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="FabModule" package="RESC1206_1PRIMARY" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="FabModule" package="RESC1206_1PRIMARY" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB1" library="FabModule" package="IND0603_1PRIMARY" value="FerriteBead">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CRYSTAL" library="FabModule" package="HC49/US_1PRIMARY" value="16Mhz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="FabModule" package="CAPC1206_1PRIMARY" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="FabModule" package="CAPC1206_1PRIMARY" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="FabModule" package="CAPC1206_1PRIMARY" value="22pf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="FabModule" package="CAPC1206_1PRIMARY" value="22pf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="FabModule" package="CAPC1206_1PRIMARY" value="100nf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="TXD">
<contactref element="ATMEGA328P" pad="31"/>
<contactref element="FT232" pad="5"/>
<contactref element="P?" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="ATMEGA328P" pad="30"/>
<contactref element="FT232" pad="1"/>
<contactref element="P?" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="A4982" pad="14"/>
<contactref element="ATMEGA328P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="ATMEGA328P" pad="2"/>
<contactref element="D/A" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="A4982" pad="24"/>
<contactref element="A4982" pad="13"/>
<contactref element="A4982" pad="25"/>
<contactref element="3.3V" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="A4982_2" pad="25"/>
<contactref element="A4982_2" pad="13"/>
<contactref element="A4982_2" pad="24"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="ATMEGA328P" pad="11"/>
<contactref element="D/A" pad="7"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="ATMEGA328P" pad="12"/>
<contactref element="D/A" pad="6"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="ATMEGA328P" pad="24"/>
<contactref element="D/A" pad="3"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="ATMEGA328P" pad="23"/>
<contactref element="D/A" pad="4"/>
</signal>
<signal name="1">
<contactref element="ATMEGA328P" pad="26"/>
<contactref element="D/A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="ATMEGA328P" pad="25"/>
<contactref element="D/A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="ATMEGA328P" pad="27"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="ATMEGA328P" pad="28"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="A4982_2" pad="14"/>
<contactref element="ATMEGA328P" pad="13"/>
</signal>
<signal name="ST1">
<contactref element="A4982_2" pad="11"/>
<contactref element="ATMEGA328P" pad="14"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="A4982" pad="12"/>
<contactref element="3.3V" pad="2"/>
<contactref element="3.3V" pad="3"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="A4982_2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="A4982_2" pad="9"/>
<contactref element="ATMEGA328P" pad="15"/>
<contactref element="P?" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ST2">
<contactref element="A4982" pad="11"/>
<contactref element="ATMEGA328P" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SL2">
<contactref element="A4982" pad="9"/>
<contactref element="ATMEGA328P" pad="10"/>
</signal>
<signal name="R2">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="A4982" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MS4">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="MS" pad="1"/>
<contactref element="A4982" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MS3">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="MS" pad="2"/>
<contactref element="A4982" pad="5"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_2_15">
<contactref element="A4982_2" pad="15"/>
<contactref element="O1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="A4982" pad="21"/>
<contactref element="A4982" pad="16"/>
<contactref element="A4982_2" pad="16"/>
<contactref element="A4982_2" pad="21"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="5V" pad="4"/>
<contactref element="VCC" pad="2"/>
<contactref element="12V" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="MS" pad="5"/>
<contactref element="MS" pad="6"/>
<contactref element="MS" pad="7"/>
<contactref element="MS" pad="8"/>
<contactref element="A4982" pad="10"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="3.3V" pad="4"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="A4982_2" pad="10"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="DIODE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_19">
<contactref element="A4982" pad="19"/>
<contactref element="O3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_18">
<contactref element="A4982" pad="18"/>
<contactref element="O4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_15">
<contactref element="A4982" pad="15"/>
<contactref element="O4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_2_18">
<contactref element="A4982_2" pad="18"/>
<contactref element="O1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_2_19">
<contactref element="A4982_2" pad="19"/>
<contactref element="O2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MS2">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="MS" pad="3"/>
<contactref element="A4982_2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MS1">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="MS" pad="4"/>
<contactref element="A4982_2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="R1">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="A4982_2" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ENA2">
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="A4982" pad="23"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_3">
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="A4982" pad="3"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_2_3">
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="A4982_2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_22">
<contactref element="A4982" pad="22"/>
<contactref element="O3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_20">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="A4982" pad="20"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_17">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="A4982" pad="17"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_8">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="A4982" pad="8"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_4">
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="A4982" pad="4"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_2">
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="A4982" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_2_22">
<contactref element="A4982_2" pad="22"/>
<contactref element="O2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_2_20">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="A4982_2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_2_17">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="A4982_2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_2_8">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="A4982_2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_2_4">
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="A4982_2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_2_2">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="A4982_2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_2_1">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="A4982_2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NETA4982_1">
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="A4982" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ENA">
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="A4982_2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="ATMEGA328P" pad="17"/>
<contactref element="P?" pad="3"/>
</signal>
<signal name="NETFT232_22">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="FT232" pad="22"/>
</signal>
<signal name="NETPS_1">
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NETC5_2">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="FT232" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="ATMEGA328P" pad="16"/>
<contactref element="P?" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="DIODE" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="FB1" pad="2"/>
<contactref element="FT232" pad="20"/>
<contactref element="FT232" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="ATMEGA328P" pad="29"/>
<contactref element="RESET" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="P?" pad="5"/>
</signal>
<signal name="NETFT232_16">
<contactref element="FT232" pad="16"/>
<contactref element="VBUS1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NETFT232_15">
<contactref element="FT232" pad="15"/>
<contactref element="VBUS1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NETFT232_23">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="FT232" pad="23"/>
</signal>
<signal name="NETR2_1">
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NETC4_2">
<contactref element="FB1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="VBUS1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="NETATMEGA328P_7">
<contactref element="ATMEGA328P" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="CRYSTAL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NETATMEGA328P_8">
<contactref element="ATMEGA328P" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="CRYSTAL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NETATMEGA328P_20">
<contactref element="ATMEGA328P" pad="20"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="FT232" pad="17"/>
</signal>
<signal name="NETR3_1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
