<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<schematic>
<libraries>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="Z-POWER-LED-PCB-TYPE">
<description>&lt;b&gt;Z-Power LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.seoulsemicon.co.kr .. X42182.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LED">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="Z-POWER-LED" prefix="LED">
<description>&lt;b&gt;Z-Power LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.seoulsemicon.co.kr .. X42182.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="Z-POWER-LED-PCB-TYPE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PINHD2">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PINHD-1X2" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PINHD2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X02">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="/90" package="1X02/90">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<parts>
<part name="LED1" library="led" deviceset="Z-POWER-LED" device=""/>
<part name="JP1" library="pinhead" deviceset="PINHD-1X2" device=""/>
<part name="JP2" library="pinhead" deviceset="PINHD-1X2" device=""/>
</parts>
<sheets>
<sheet>
<plain>
</plain>
<busses>
</busses>
<nets>
<net name="-">
<segment>
<pinref part="LED1" gate="G$1" pin="C"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="JP2" gate="G$1" pin="2"/>
</segment>
</net>
<net name="N$2">
<segment>
<pinref part="LED1" gate="G$1" pin="A"/>
<pinref part="JP1" gate="G$1" pin="2"/>
</segment>
</net>
<net name="+">
<segment>
<pinref part="JP1" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="JP2" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
</net>
</nets>
</sheet>
</sheets>
</schematic>
</drawing>
</eagle>
