<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.1">
<drawing>
<schematic>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA05-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MA05-1">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MA05-1" prefix="SV" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MA05-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MA05-1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
<library name="Library_Jonathan_Prieto">
<packages>
<package name="TSSOP-20">
<description>&lt;b&gt;RU-20 (TSSOP)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="A4963">
<pin name="VBB" direction="in"/>
<pin name="FAULTN" direction="in"/>
<pin name="SPD" direction="in"/>
<pin name="PWM" direction="in"/>
<pin name="SDO" direction="in"/>
<pin name="SCK" direction="in"/>
<pin name="STRN" direction="in"/>
<pin name="SDI" direction="in"/>
<pin name="GLB" direction="oc"/>
<pin name="SA" direction="oc"/>
<pin name="SB" direction="oc"/>
<pin name="SC" direction="oc"/>
<pin name="GHA" direction="oc"/>
<pin name="GHB" direction="oc"/>
<pin name="GHC" direction="oc"/>
<pin name="GLA" direction="oc"/>
<pin name="GLC" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="CSM"/>
<pin name="CSP"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="A4963(TSSOP20)">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="A4963"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP-20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CSM" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CSP" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="FAULTN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GHA" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="GHB" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GHC" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GLA" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GLB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GLC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SA" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SB" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="SC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SDO" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SPD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="STRN" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VBB" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<parts>
<part name="SV1" library="con-lstb" deviceset="MA05-1" device=""/>
<part name="SV2" library="con-lstb" deviceset="MA05-1" device=""/>
<part name="SV3" library="con-lstb" deviceset="MA05-1" device=""/>
<part name="SV4" library="con-lstb" deviceset="MA05-1" device=""/>
<part name="U$1" library="Library_Jonathan_Prieto" deviceset="A4963(TSSOP20)" device=""/>
</parts>
<sheets>
<sheet>
<plain>
</plain>
<busses>
</busses>
<nets>
<net name="N$1">
<segment>
<pinref part="SV1" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="SA"/>
</segment>
</net>
<net name="N$2">
<segment>
<pinref part="SV1" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="SB"/>
</segment>
</net>
<net name="N$3">
<segment>
<pinref part="SV1" gate="G$1" pin="3"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="SC"/>
</segment>
</net>
<net name="N$4">
<segment>
<pinref part="SV1" gate="G$1" pin="4"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="GHA"/>
</segment>
</net>
<net name="N$5">
<segment>
<pinref part="SV1" gate="G$1" pin="5"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="GHB"/>
</segment>
</net>
<net name="N$6">
<segment>
<pinref part="SV2" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="GHC"/>
</segment>
</net>
<net name="N$7">
<segment>
<pinref part="SV2" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="GLA"/>
</segment>
</net>
<net name="N$8">
<segment>
<pinref part="SV2" gate="G$1" pin="3"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="GLB"/>
</segment>
</net>
<net name="N$9">
<segment>
<pinref part="SV2" gate="G$1" pin="4"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="GLC"/>
</segment>
</net>
<net name="N$11">
<segment>
<pinref part="SV3" gate="G$1" pin="5"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="VBB"/>
</segment>
</net>
<net name="N$12">
<segment>
<pinref part="SV3" gate="G$1" pin="4"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="FAULTN"/>
</segment>
</net>
<net name="N$13">
<segment>
<pinref part="SV3" gate="G$1" pin="3"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="SPD"/>
</segment>
</net>
<net name="N$14">
<segment>
<pinref part="SV3" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="PWM"/>
</segment>
</net>
<net name="N$15">
<segment>
<pinref part="SV3" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="SDO"/>
</segment>
</net>
<net name="N$16">
<segment>
<pinref part="SV4" gate="G$1" pin="5"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="SCK"/>
</segment>
</net>
<net name="N$17">
<segment>
<pinref part="SV4" gate="G$1" pin="4"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="STRN"/>
</segment>
</net>
<net name="N$18">
<segment>
<pinref part="SV4" gate="G$1" pin="3"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="SDI"/>
</segment>
</net>
<net name="N$10">
<segment>
<pinref part="SV2" gate="G$1" pin="5"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="CSP"/>
</segment>
</net>
<net name="N$19">
<segment>
<pinref part="SV4" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
</net>
<net name="N$20">
<segment>
<pinref part="SV4" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="CSM"/>
</segment>
</net>
</nets>
</sheet>
</sheets>
</schematic>
</drawing>
</eagle>
