<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="19.99" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.99" y1="0" x2="19.99" y2="33.01" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.99" y1="33.01" x2="0" y2="33.01" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="33.01" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ONE" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="10K"/>
<element name="PLUG" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="ONE" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="PLUG" pad="5"/>
</signal>
<signal name="OUT-2">
<contactref element="ONE" pad="4"/>
<contactref element="PLUG" pad="6"/>
<contactref element="PLUG" pad="4"/>
<contactref element="PLUG" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PLUG" pad="3"/>
<contactref element="PLUG" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
