<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="22.352" y1="40.386" x2="40.9248" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.9248" y1="40.386" x2="40.874" y2="57.836" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.874" y1="57.836" x2="22.2504" y2="57.836" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.2504" y1="57.836" x2="22.352" y2="40.386" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R5" library="fab" package="R1206" value="4,7"/>
<element name="R6" library="fab" package="R1206" value="100"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="T3" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
