<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="26.67" y1="0" x2="97.46" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="97.46" y1="0" x2="97.46" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="97.46" y1="80" x2="26.67" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="80" x2="26.67" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.88588125" y1="80.350825" x2="26.88588125" y2="-0.46445625" width="1.016" layer="20"/>
<wire x1="26.88588125" y1="-0.46445625" x2="96.881884375" y2="-0.232228125" width="1.016" layer="20"/>
<wire x1="96.881884375" y1="-0.232228125" x2="97.243496875" y2="80.34320625" width="1.016" layer="20"/>
<wire x1="97.243496875" y1="80.34320625" x2="26.71401875" y2="80.45510625" width="1.016" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="EasyDriver">
<packages>
<package name="EASYDRIVER_V44">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="U$1" library="EasyDriver" package="EASYDRIVER_V44" value="EASYDRIVER_V44"/>
<element name="U$2" library="EasyDriver" package="EASYDRIVER_V44" value="EASYDRIVER_V44"/>
<element name="U$3" library="EasyDriver" package="EASYDRIVER_V44" value="EASYDRIVER_V44"/>
<element name="SV6" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="MXB1">
<contactref element="U$1" pad="B1"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MXA2">
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MYB1">
<contactref element="U$2" pad="B1"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MYA2">
<contactref element="U$2" pad="A2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MZB2">
<contactref element="U$3" pad="B2"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MZA1">
<contactref element="U$3" pad="A1"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MXB2">
<contactref element="U$1" pad="B2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MXA1">
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MYB2">
<contactref element="U$2" pad="B2"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MYA1">
<contactref element="U$2" pad="A1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MZB1">
<contactref element="U$3" pad="B1"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MZA2">
<contactref element="U$3" pad="A2"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIRZ">
<contactref element="U$3" pad="DIR"/>
<contactref element="SV6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIRY">
<contactref element="U$2" pad="DIR"/>
<contactref element="SV6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DIRX">
<contactref element="U$1" pad="DIR"/>
<contactref element="SV6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="STEPZ">
<contactref element="U$3" pad="STEP"/>
<contactref element="SV6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="STEPY">
<contactref element="U$2" pad="STEP"/>
<contactref element="SV6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="STEPX">
<contactref element="U$1" pad="STEP"/>
<contactref element="SV6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VMOT">
<contactref element="U$1" pad="M+"/>
<contactref element="U$2" pad="M+"/>
<contactref element="U$3" pad="M+"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="U$2" pad="GND1"/>
<contactref element="U$3" pad="GND1"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND2"/>
<contactref element="U$2" pad="GND2"/>
<contactref element="U$3" pad="GND2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$32">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$34">
</signal>
<signal name="N$35">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="N$37">
</signal>
<signal name="N$38">
</signal>
<signal name="N$39">
</signal>
<signal name="N$40">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
