<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="46.99" x2="45.72" y2="46.99" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="46.99" x2="45.72" y2="34.925" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="34.925" x2="19.05" y2="34.925" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="34.925" x2="19.05" y2="46.99" width="0.8128" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="allegro">
<description>&lt;b&gt;Allegro MicroSystems, Inc&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.allegromicro.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-W">
<description>&lt;b&gt;3-pin SOT23W&lt;/b&gt; LH&lt;p&gt;
Source: http://www.allegromicro.com/en/Products/Packaging/pkgso2.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="IC1" library="allegro" package="SOT23-W" value="A1323LH">
<attribute name="MF" value="ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC."/>
<attribute name="MPN" value="A1323LLHLT-T"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1651968"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="65K5152"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
