<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220">
<description>&lt;b&gt;TO 220 horizontal&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X07">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3RP/1610N">
<description>&lt;b&gt;16mm Potentiometer&lt;/b&gt; one level&lt;p&gt;
Source: http://www.alphapotentiometers.net/html/16mm_pot_2.html</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="T1" library="transistor" package="TO220" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X07" value=""/>
<element name="R1" library="pot" package="3RP/1610N" value=""/>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
