<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.969" y1="36.449" x2="5.969" y2="36.195" width="2" layer="46"/>
<wire x1="5.969" y1="36.195" x2="5.969" y2="19.939" width="2" layer="46"/>
<wire x1="5.969" y1="19.939" x2="1.397" y2="19.812" width="2" layer="46"/>
<wire x1="1.397" y1="19.812" x2="1.397" y2="9.271" width="2" layer="46"/>
<wire x1="1.397" y1="9.271" x2="22.606" y2="9.525" width="2" layer="46"/>
<wire x1="36.449" y1="9.525" x2="57.15" y2="9.525" width="2" layer="46"/>
<wire x1="57.15" y1="9.525" x2="57.15" y2="19.812" width="2" layer="46"/>
<wire x1="57.15" y1="19.812" x2="53.213" y2="19.812" width="2" layer="46"/>
<wire x1="36.449" y1="9.525" x2="22.606" y2="9.525" width="2" layer="46" curve="-188.797411"/>
<text>Switch</text>
<text>Buzzer</text>
<text>April '17</text>
<wire x1="21.463" y1="54.102" x2="38.608" y2="54.229" width="2" layer="46" curve="-180"/>
<wire x1="53.086" y1="36.576" x2="53.086" y2="20.066" width="2" layer="46"/>
<wire x1="5.969" y1="36.195" x2="21.463" y2="54.102" width="2" layer="46" curve="-71.007225"/>
<wire x1="38.481" y1="54.356" x2="53.086" y2="36.576" width="2" layer="46" curve="-68.925744"/>
<circle x="30.099" y="56.261" radius="0.898025" width="2" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CAP" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="IC3" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="POWER" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="SPEAK" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="SWITCH" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="TRANS" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="T45" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="ISP" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="SPK1">
<contactref element="TRANS" pad="1"/>
<contactref element="SPEAK" pad="1"/>
<contactref element="SPEAK" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="T45" pad="6"/>
<contactref element="TRANS" pad="3"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="T45" pad="8"/>
<contactref element="CAP" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="CAP" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="POWER" pad="4"/>
<contactref element="T45" pad="4"/>
<contactref element="ISP" pad="6"/>
<contactref element="SWITCH" pad="1"/>
<contactref element="TRANS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ICTIN">
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="SPEAK" pad="3"/>
<contactref element="SPEAK" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="T45" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="T45" pad="5"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="T45" pad="7"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="SWITCH" pad="3"/>
<contactref element="T45" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
