<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.4" y1="1.2" x2="23.27" y2="1.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.27" y1="1.2" x2="23.27" y2="19.59" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.27" y1="19.59" x2="2.4" y2="19.59" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.4" y1="19.59" x2="2.4" y2="1.2" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="01_fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2071">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 7 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="bt_regulator">
<description>&lt;b&gt;Common Voltage Regulators&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Created by Michael Shimniok &lt;a href="http://www.bot-thoughts.com/"&gt;www.bot-thoughts.com&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT-223-3">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C3" library="01_fab" package="C1206FAB" value="0.47μF"/>
<element name="C4" library="01_fab" package="C1206FAB" value="22μF"/>
<element name="J1" library="con-molex" package="22-23-2071" value="J1">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2071"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="56H0445"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1654534"/>
</element>
<element name="LM2940IMP" library="bt_regulator" package="SOT-223-3" value="LM2940DCY"/>
<element name="NDS356" library="01_fab" package="SOT-23" value="1.1A"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="NDS356" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="LM2940IMP" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="LM2940IMP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="5V_VCC">
<contactref element="LM2940IMP" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="9V_VCC">
<contactref element="LM2940IMP" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PWM">
<contactref element="NDS356" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="NMOS">
<contactref element="NDS356" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
