<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="19.99" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.99" y1="0" x2="19.99" y2="21.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.99" y1="21.58" x2="0" y2="21.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.58" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01fab">
<packages>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ONE" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="10K"/>
<element name="U$1" library="01fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SG">
<contactref element="ONE" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="ONE" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
