<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="20.955" y1="15.875" x2="54.915" y2="15.875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.915" y1="15.875" x2="54.915" y2="33.645" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.915" y1="33.645" x2="20.955" y2="33.645" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.955" y1="33.645" x2="20.955" y2="15.875" width="0" layer="20"/>
<hole x="52.07" y="17.78" drill="1"/>
<hole x="52.07" y="20.32" drill="1"/>
<hole x="52.07" y="22.86" drill="1"/>
<hole x="52.07" y="25.4" drill="1"/>
<hole x="52.07" y="27.94" drill="1"/>
<hole x="52.07" y="30.48" drill="1"/>
</plain>
<libraries>
<library name="01_fab1">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="OP1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp-quick">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors, Type QUICK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="06P">
<description>&lt;b&gt;AMP QUICK CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="01_fab1" package="C1206" value="1um"/>
<element name="R1" library="01_fab1" package="R1206" value="10 k"/>
<element name="R2" library="01_fab1" package="R1206" value="49.9K"/>
<element name="U$1" library="01_fab1" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="U$5" library="01_fab1" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$6" library="01_fab1" package="OP1206" value="PHOTOTRANSISTOR-NPN1206"/>
<element name="SL1" library="con-amp-quick" package="06P" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
<contactref element="SL1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$5" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="COLLECTOR"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="SL1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="SL1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="EMITTER"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
