<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="holtek">
<packages>
<package name="18-DIP-A">
<description>18 pin DIP package, standard width 300 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RJ45 Jack connectors&lt;br&gt;
 Based on the previous libraris:
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;amp.lbr
 &lt;li&gt;amp-j.lbr
 &lt;li&gt;amp-mta.lbr
 &lt;li&gt;amp-nlok.lbr
 &lt;li&gt;amp-sim.lbr
 &lt;li&gt;amp-micro-match.lbr
 &lt;/ul&gt;
 Sources :
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Catalog 82066 Revised 11-95 
 &lt;li&gt;Product Guide 296785 Rev. 8-99
 &lt;li&gt;Product Guide CD-ROM 1999
 &lt;li&gt;www.amp.com
 &lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="10X04MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ecommas.tycoelectronics.com .. ENG_CD_640456_W.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-rib">
<description>&lt;b&gt;Ribbon Cable Connectors&lt;/b&gt; Flachstecker / Faston&lt;p&gt;
Width 2,8 mm, 4,8 mm, 6,3 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ST2,8">
<description>&lt;b&gt;RIBBON CABLE CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Flachstecker / Faston</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="holtek" package="18-DIP-A" value="HT12E&quot;"/>
<element name="RFTX" library="con-amp" package="10X04MTA" value=""/>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
</element>
<element name="S2" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
</element>
<element name="S3" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
</element>
<element name="S4" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
</element>
<element name="ST1" library="con-rib" package="ST2,8" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="S4" pad="2"/>
<contactref element="S4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="RFTX" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VSS">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="RFTX" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="S3" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="S4" pad="3"/>
<contactref element="S4" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="RFTX" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="RFTX" pad="4"/>
<contactref element="ST1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
